**生物显微镜技术参数**

要求：数量壹台，进口，增加CCD功能，以后可升级具备荧光功能。

1、光学系统：无限远色差反差双重校正系统（IC2S），高分辨率，高反差，高色还原。

1. 国际标准的45mm物镜齐焦距离
2. 物镜转盘：≥5位物镜转盘，国际标准的M27物镜安装口，具有齐焦功能。
3. 目镜：10倍目镜，视场数≥20；双眼视度可调；带目镜罩2只。
4. 物镜

a)平场消色差物镜 5x，数值孔径：NA≥0.12

b)平场消色差物镜 10x，数值孔径：NA≥0.25；

c)平场消色差物镜 20x，数值孔径：NA≥0.45;

d)平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65；

e)平场消色差油镜 100×，数值孔径：NA≥1.25;

1. 高分辨率聚光镜：NA≥0.9/1.25;